Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального образования

"Город Архангельск"

от 31.07.2020 № 1280

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

**вносимые в актуализированную схему водоснабжения и водоотведения**

**муниципального образования "Город Архангельск" до 2025 года**

Внести в Главу II "Схема водоотведения" актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "Город Архангельск" до 2025 года, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 18.12.2019 № 2087, следующие изменения:

подтаблицу "Центральная зона" таблицы 56 изложить в следующей редакции:

"Центральная зона

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Производи-тельность КОС (приведенная) | м3/сут. | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 350,0 | 350 | 350 | 350 | 350 | 0 | 0 |
| 1.1. | КОС о. Красно-флотский | м3/сут. | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 |
| 2 | Нагрузка системы водоотведения | м3/сут. | 67836,0 | 69614,2 | 71392,4 | 73170,6 | 74948,8 | 76726,9 | 78505,1 | 80283,3 | 82061,5 | 83839,7 | 85617,9 | 87396,0 | 90952,4 |
| 2.1. | Население | м3/сут. | 50700,2 | 51352,8 | 52005,4 | 52658,0 | 53310,6 | 53963,2 | 54615,8 | 55268,4 | 55921,0 | 56573,6 | 57226,2 | 57878,8 | 59184,0 |
| 2.2. | Бюджетные организации | м3/сут. | 12065,8 | 13126,1 | 14186,4 | 15246,7 | 16307,1 | 17367,4 | 18427,7 | 19488,0 | 20548,4 | 21608,7 | 22669,0 | 23729,3 | 25850,0 |
| 2.3. | Неучтенный расход | м3/сут. | 5 070,0 | 5 135,3 | 5 200,5 | 5 265,8 | 5 331,1 | 5 396,3 | 5 461,6 | 5 526,8 | 5 592,1 | 5 657,4 | 5 722,6 | 5 787,9 | 5 918,4 |
| 3 | Итого нагрузка на КОС СЦБК | м3/сут. | 67136,0 | 68914,2 | 70692,4 | 72470,6 | 74248,8 | 76026,9 | 78155,1 | 79233,3 | 81011,5 | 82789,7 | 84567,9 | 86696 | 90252,4 |
| 4 | Поступило сточных вод | тыс. м3/год | 22175,6 | 22857,3 | 23538,9 | 24220,6 | 24902,3 | 25584,0 | 26265,7 | 26947,3 | 27629,0 | 28310,7 | 28992,4 | 29674,1 | 31037,4 |
| 5 | Неучтенный расход | тыс. м3/год | 1 850,6 | 1 874,4 | 1 898,2 | 1 922,0 | 1 945,8 | 1 969,7 | 1 993,5 | 2 017,3 | 2 041,1 | 2 064,9 | 2 088,8 | 2 112,6 | 2 160,2 |
| 6 | Пропущено через очистные сооружения | тыс. м3/год | 24 026,1 | 24 731,6 | 25 437,1 | 26 142,6 | 26 848,1 | 27 553,6 | 28 259,1 | 28 964,6 | 29 670,1 | 30 375,6 | 31 081,1 | 31 786,6 | 33 197,6 |

";

в подразделе 4.2 "Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий" раздела 4 "Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения":

часть "Сети водоотведения" дополнить пунктом 66 следующего содержания:

"66. Реконструкция и строительство сетей и сооружений водоотведения о. Краснофлотский, вывод КОС   
о. Краснофлотский из эксплуатации

Цель реализации мероприятия: Обеспечение очистки стоков от абонентов о. Краснофлотский на центральных очистных сооружениях канализации. Перенаправление стоков о. Краснофлотский взамен их локальной очистки   
на острове исключает точку сброса очищенных сточных вод в реку, выше водозабора центральных очистных сооружений водоснабжения г. Архангельска.

Мероприятие предполагает проектирование и строительство канализационных сетей на указанном участке длиной 850 м, реконструкцию существующих сетей протяженностью 750 м, реконструкцию существующей КНС. Вывод   
из эксплуатации КОС о. Краснофлотский с дальнейшей ликвидацией объекта.

Планируемый период окончания реализации мероприятия: 2023 г.

Стоимость реализации мероприятия: 55 696,76 тыс. руб., без НДС, в ценах 2018 г.";

в части "Сооружения водоотведения":

пункт 6 исключить;

пункты 7 – 25 считать пунктами 6 – 24 соответственно.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_